32.100.24.0 /21

11111111.11111111.11111000.00000000

2^11=2048

N2: 400 < 512 (2^9)

N3: 250 < 256 (2^8)

N4: 112 < 128 (2^7)

32.100.24.0 /21 (2048)

32.100.24.0 /22, 32.100.28.0 (1024)

**32.100.24.0 /23 [N2]**, 32.100.26.0, 32.100.28.0, 32.100.30.0 (512)

**32.100.26.0 /24 [N3]**, 32.100.27.0 (256)

**32.100.27.0 /25 [N4]**, 32.100.27.128 (128)

..

**32.100.27.128 /30 [N13], 32.100.27.132 [N24], 32.100.27.136 [N34], 32.100.27.140 [N35]**

**N1: 192.168.8.0 /24 -> 255.255.255.0**

**N2: 32.100.24.0 /23 -> 255.255.254.0**

**N3: 32.100.26.0 /24 -> 255.255.255.0**

**N4: 32.100.27.0 /25 -> 255.255.255.128**

**N5: 10.0.0.0 /8 -> 255.0.0.0**

**N6: 20.0.0.0 /8 -> 255.0.0.0**

**N13: 32.100.27.128 /30 -> 255.255.255.252**

**N24: 32.100.27.132 /30 -> 255.255.255.252**

**N34: 32.100.27.136 /30 -> 255.255.255.252**

**N35: 32.100.27.140 /30 -> 255.255.255.252**